Инструкция по настройке AMG1302-T10C

После включения устройства, дождитесь загрузки.

Подключиться к устройству можно через любой браузер введя URL: 192.168.1.1



Для входа в WEB-интерфейс управления вводим:

**Username:** admin

**Password:** 1234

Далее система попросит вас сменить стандартный пароль. Подойдет любой 6-значный пароль.

Далее запуститься мастер быстрой настройки. В нем вы сможете настроить часовой пояс, настроить первичное подключение в Интернет, а также сделать настройки беспроводной сети Wi-Fi.



При подключении к услуге megaline от Казахтелеком, используя авторизацию PPPoE, выбираем соответствующие параметры:



Далее вы можете настроить параметры беспроводной сети Wi-Fi. По-умолчанию беспроводной модуль Wi-Fi включен и устройство готово к подключению беспроводных клиентов. Параметры подключения: название Wi-Fi сети SSID, а также пароль вы можете посмотреть на нижней части вашего устройства.



После изменения всех параметров **ОБЯЗАТЕЛЬНО** дождитесь загрузки параметров на устройство.



Далее переходим к настройке авторизации.

Для этого переходим в раздел Network Setting / Broadband и вводим необходимые параметры для подключения:



После ввода всех необходимых параметров, нажимаем кнопку Apply.

Статус подключения вы можете проверить в разделе Connection Status / System Info



Таким образом мы настроили доступ в Интернет.

Далее переходим к настройке услуг IDPhone и ID-TV. Для этого нам необходимо создать два дополнительных PVC интерфейса.

Переходим в раздел Network Setting / Broadband / More Connections



Добавляем дополнительные интерфейсы PVC. Для этого выбираем Modify в строке профилей PVC.



Сначала добавляем интерфейс для услуги IDPhone:



И добавляем интерфейс для услуги ID-TV:



После этого необходимо сделать привязку интерфейса PVC к портам Ethernet на роутере. Для этого переходим в раздел Network Setting / Port Binding. Для привязки к PVC 0/40 используем порты Eth1 и Eth2, а также беспроводной интерфейс Wi-Fi.



Для привязки к PVC 0/41 используем порт Eth3, для PVC 0/42 порт Eth4.





Суммарные параметры должны выглядить следующим образом:



После настройки необходимо **ОБЯЗАТЕЛЬНО** перезагрузить устройство.

Для этого переходим в раздел Maintenance / Reboot



После перезагрузки можно проверить все услуги, подключив STB и IP Телефон к соответствующим портам роутера.

**На этом настройка устройства завершена!!!**